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0 – Il menù è composto dalle seguenti voci
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1- Immagine + Testo introduzione azienda

	 
SAFS dal 1991 progetta e produce infissi in legno e legno alluminio su misura, unendo Tradizione Artigianale e Innovazione Industriale, gusto e qualità Made in Italy!

Serietà, Amore per il legno, Fedeltà alla tradizione artigianale, Semplicità e franchezza nei rapporti con la clientela.
L’acronimo SAFS racchiude i valori su cui si fonda il lavoro quotidiano e l’espressione della forza del gruppo. 
Semeraro, Amati, Fumarola, Soleti; quattro artigiani, quattro maestri del legno che hanno scelto di unire le loro esperienze, conoscenze e capacità e hanno dato vita ad una importante realtà produttiva, potendo contare su un team qualificato e un’efficiente organizzazione aziendale.  

Soluzioni: finestre, portefinestre, sistemi oscuranti (persiane, portelloni, scuretti), infissi con sistemi scorrevoli o con apertura a bilico e con sistemi antieffrazione, portoni d’ingresso, porte interne. 

L’azienda collabora strettamente con Studi di Architettura ed Interiors Designers per coniugare design e funzionalità, tradizione e innovazione. 


	









2- 3 Icone

	1- Tradizione e cura Artigianale.
con attenzione alla ricerca di un design semplice e raffinato. 
2- Processi Industriali innovativi
perseguendo sempre elevate prestazioni in termini di robustezza, confort acustico e  termico, impermeabilità, risparmio energetico
3- Grande adattabilità e versatilità
garantendo sempre standard di qualità elevatissimi.

	




3- Link a gallerie


	TRULLI & MASSERIE - 

	ABITAZIONI PRIVATE & VILLE - 


	HO.RE.CA. & RETAIL - 

	EDIFICI STORICI –






4- Frase

	SAFS: la soluzione giusta per proteggere e valorizzare tutto quello che ami.
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AZIENDA
 
)
1– Testo
	Serietà, Amore per il legno, Fedeltà alla tradizione artigianale, Semplicità e franchezza nei rapporti con la clientela! L'acronimo SAFS ben sintetizza i valori su cui si fonda la filosofia lavorativa che costituisce l'autentica forza del gruppo.
Semeraro, Amati, Fumarola, Soleti; quattro artigiani, quattro maestri del legno che decidono di unire esperienze, conoscenze, capacità per creare una realtà produttiva tutta nuova che, con la forza del lavoro di gruppo, riesce a valorizzare le capacità di ciascuno di loro e colmarne i naturali limiti.
SAFS 2001 s.r.l. nasce ufficialmente, per l'appunto, nel 2001 e rappresenta l'esito di un lungo percorso che consente ai quattro soci di realizzare un moderno stabilimento industriale dove, tutta l'esperienza accumulata nei lunghi anni d'attività artigianale e l'adozione di tecnologie, all'avanguardia nei processi produttivi, si fondono per dare origine alle affermate linee di serramenti di legno per esterni. 
SAFS, oggi, è una grande e consolidata azienda, specializzata nella produzione d'infissi in legno massello o lamellare essiccato di prima scelta, dalle prestazioni eccellenti in termini di tenuta acustica e termica, realizzati esclusivamente su misura con sagome regolari, irregolari o ad arco. La scelta può spaziare fra molteplici tipologie, essenze naturali e colorazioni. I vetri utilizzati, infine, garantiscono un ottimo isolamento termico ed acustico e rispettano le più rigorose norme antinfortunistiche. Una produzione d'assoluta qualità, in grado di soddisfare i bisogni ed il gusto della clientela più esigente, che è distribuita su tutto il territorio nazionale, grazie ad una fitta rete di agenti e rivenditori, sempre pronti a fornire assistenza e consulenza. Un'attenta ed efficace opera di marketing e promozione in ambito internazionale sta, infine, allargando il raggio d'azione dell'azienda oltre i confini italiani. 
La voglia di lavorare e migliorare prodotti e servizi da sempre guida le scelte di SAFS ed indica la via per il futuro.
Tradizione artigianale e innovazione industriale. La Ditta SAFS 2001 affonda le sue radici nell'esperienza artigianale dei soci fondatori, che continuano a prestare attivamente la loro opera nelle diverse fasi del processo produttivo, dall'acquisizione dell'ordine fino alla consegna del prodotto. Il sistema produttivo della SAFS 2001, che si svolge nel moderno complesso industriale, specializzato nella realizzazione di serramenti in legno di alta qualità e che può contare su una superficie adibita all'attività produttiva di circa 2.500 mq, si avvale dell’abilità dei suoi operai specializzati e di tutti i vantaggi dell’innovazione tecnologica. 
Una tradizione che si rinnova, quindi.  Tradizione che si concretizza grazie all'impegno di chi, nell'azienda, opera attivamente così da mettere al servizio della clientela le conoscenze acquisite negli anni. Rinnovamento che si realizza attraverso l'innovazione continua, per mezzo degli investimenti in moderni impianti, capaci di combinare alti standard produttivi e cura per i dettagli.






2– CTA
	Scopri i nostri prodotti




 (
PRODUZIONE
 
)

1– Testo
	La qualità Safs è la perfetta espressione e sintesi dell’insieme di numerosi fattori di un complesso sistema produttivo che si svolge integralmente all’interno del moderno stabilimento di proprietà dell’azienda. Si parte dall’accuratezza di una fase progettuale attenta all’innovazione ed all’efficienza funzionale e strutturale; l’ulteriore passaggio consiste nell’accurata selezione delle materie prime per giungere, quindi, alle fasi di taglio e di costruzione meccanica dei profili con l’uso di software all’avanguardia. Si procede poi all’incollaggio e alla squadratura, con una successiva, meticolosa, carteggiatura automatica e manuale, che prepara l’infisso alla fase successiva. Segue il triplo ciclo di verniciatura ad acqua in grado di garantire una finitura impeccabile e una protezione assoluta. 
Esso prevede varie fasi:
· impregnante colorato applicato con sistema Flow-Coating che assicura la totale copertura dell'infisso;
· impregnante intermedio, fungicida e battericida, applicato sempre con sistema Flow-Coating;
· carteggiatura manuale e automatica volta a levigare la superficie dell'infisso così da renderla liscia e uniforme;
· verniciatura finale, applicata con sistema Airless, tale da assicurare la protezione del legno pur lasciandone inalterate le caratteristiche estetiche.
Conclude il processo produttivo un’accurata procedura di imballaggio che, insieme ad una perfetta gestione ed organizzazione della consegna dei serramenti, evita che durante il trasporto degli infissi possano verificarsi danni accidentali. 

I processi di lavorazione e di riciclo dei materiali sono pensati nel rispetto della natura e dell’ambiente di lavoro.
L’azienda può contare su macchine a controllo numerico, attrezzature tecnologicamente avanzate che consentono di ottimizzare i costi e assicurano una gestione efficace ed efficiente di tutte le fasi della lavorazione. Completano il profilo di questa moderna azienda, 5.000 MQ di capannoni industriali, una vasta zona espositiva, collaboratori altamente specializzati, una rete di rivenditori in crescita in Italia e all’estero.
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1– BREVE TESTO GENARALE DEI PRODOTTI
	
Serramenti esterni in legno lamellare, legno massello e legno alluminio

Tutti i prodotti sono realizzati su misura e progettati sulla base delle specifiche esigenze della clientela, secondo un processo produttivo “su commessa”: finestre, portefinestre, sistemi oscuranti (persiane, portelloni, scuretti), infissi con sistemi scorrevoli o con apertura a bilico, portoni d’ingresso, porte interne. 
La SAFS ha inserito nella propria gamma l’Infisso TERMOSCUDO by Uniform, con isolamento termico doppiamente performante.
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	INFISSI IN LEGNO
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2 – Testo
	Semplicità e qualità. 
Sono questi gli aggettivi che meglio descrivono gli infissi Serie SAFS 2001. La semplicità delle linee rendono le finestre e le balconate sempre giuste per qualsiasi struttura architettonica: classica, moderna o rustica. La qualità dei prodotti è sempre adatta a chi ricerca la robustezza e l'efficienza, senza perdere di vista il valore estetico che solo un materiale vivo come il legno possiede.
L’infisso Serie SAFS 2001 può essere realizzato in legno massello o lamellare, con sagoma regolare o irregolare (arco o trapezio), con anta fissa o con apertura a battente, con una o più ante apribili all'interno oppure a vasistas, ad anta ribalta, a bilico (orizzontale o verticale) o scorrevole (alzante o parallelo).
La finestra
La finestra Serie SAFS 2001 è costituita da telaio con sezione 68 x 80 e anta mobile con sezione  68 x 80 (o a richiesta 68 x 90 - 68 x110) a un'unica specchiatura. Esso è dotato di doppia guarnizione Termo-Acustica, applicata sul telaio, a garantire la resistenza all'acqua, all'aria e al rumore. Il gocciolatoio è inserito sul traverso inferiore del telaio in legno. La finestra è poi fornita di ferramenta con chiusura a nastro AGB zinco tropical, e martellina ottonata o, in alternativa, martellina in alluminio anodizzato bronzo e argento, cerniere angolari regolabili ed è completa di vetrocamera stratificata di sicurezza 3/3 basso emissivo +15+4 (con Bassoemissivo per le zone climatiche di classe D-E-F), possibilità di installazione di triplo vetro, sigillato esternamente con silicone.
La portafinestra
La Portafinestra Serie SAFS 2001 è costituita da telaio con sezione 68 x 80 e anta mobile con sezione 68 x 80 (o a richiesta 68 x 90 - 68 x 110) con 3 zoccoli inferiori ad unica specchiatura o, in alternativa, con doppia specchiatura con traverso rompitratta. L’infisso è dotato di doppia guarnizione Termo-Acustica applicata sul telaio a garantire la resistenza all'acqua, all'aria ed al rumore e soglia inferiore in alluminio. Installazione di serie di vetrocamera stratificato di sicurezza 3/3 basso emissivo +15+3/3, con possibilità di installazione di triplo vetro,
Il bilico
Il bilico rappresenta la soluzione ideale per infissi a cui si richiede il minimo ingombro. Facile da manovrare anche in ambienti particolarmente angusti, il bilico consente una più semplice pulizia grazie alla rotazione dell'anta fino a 180° e assicura grande luminosità ai locali. L'infisso a bilico può essere realizzato con apertura orizzontale o verticale e con sagoma ad oblò.
Serramenti per strutture pubbliche
Gli edifici adibiti ad uso pubblico richiedono, per quel che riguarda gli infissi, soluzioni specifiche, personalizzate e certificate secondo le rigorose normative vigenti in materia di sicurezza ed antinfortunistica. 
SAFS 2001 ha raggiunto standard elevatissimi nella produzione di serramenti per strutture ricettive ed alberghiere, locali commerciali ed esercizi pubblici in genere.
Ristrutturazioni e vincoli ambientali
La versatilità della produzione SAFS 2001 si manifesta completamente nelle ristrutturazioni di edifici d'epoca e di valore storico ed artistico.
In questi casi gli infissi riescono a soddisfare pienamente sia le esigenze estetiche ed architettoniche sia i più rigorosi vincoli ambientali.
I motivi del nostro successo
I clienti che hanno già installato gli infissi SAFS 2001 hanno potuto verificarne la bontà in termini di qualità complessiva, la resistenza ad un uso molto intenso e prolungato ed apprezzarne i livelli estetici attuali, raffinati e in grado di resistere al mutar delle mode. Sono loro i migliori testimoni e giudici del nostro lavoro.
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	Linee di produzione
Classico
Barocco
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	Hai bisogno di noi?
Contattaci

	




	Prodotti/Infissi/

	INFISSI IN LEGNO/ALLUMINIO
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	L'infisso in legno-alluminio rappresenta la migliore soluzione per chi voglia assicurarsi un serramento che duri nel tempo, senza costi di manutenzione e, allo stesso tempo, non voglia rinunciare al calore e alla bellezza del legno.
Il rivestimento in alluminio è posto solo all’esterno ed ha come unica funzione quella di conferire resistenza contro gli attacchi degli agenti atmosferici. Il corpo, completamente in legno, conserva invece tutte le qualità dell'infisso tradizionale. 
Il legno-alluminio Serie SAFS 2001 coniuga resistenza e bellezza, modernità e tradizione e, grazie alla vasta gamma di soluzioni cromatiche, è in grado di adattarsi a qualsiasi struttura architettonica.

L’infisso Safs 2001 è particolarmente indicato per strutture alberghiere di medie e grandi dimensioni e si adatta facilmente in ambienti classici e moderni.
La finestra legno-alluminio
La finestra Serie SAFS 2001 è costituita da telaio con sezione 68 x 80 e anta mobile con sezione 68 x 80 (o a richiesta 68 x 90 - 68 x110) a un'unica specchiatura con rivestimento esterno in alluminio (colorazioni effetto legno e colorazioni RAL opachi e strutturati). L'infisso è dotato di doppia guarnizione Termo-Acustica, applicata sul telaio, a garantire la resistenza all'acqua, all'aria e al rumore. Il gocciolatoio è inserito sul traverso inferiore del telaio in legno. La finestra è poi fornita di ferramenta con chiusura a nastro AGB zinco tropical, e martellina ottonata o, in alternativa, martellina in alluminio anodizzato bronzo e argento, cerniere angolari regolabili ed è completa di vetrocamera stratificata di sicurezza 3/3 basso emissivo +15+4 (con basso emissivo per le zone climatiche di classe D-E-F), possibilità di installazione di triplo vetro, sigillato esternamente con silicone.
La portafinestra legno-alluminio
La portafinestra Serie SAFS 2001 è costituita da telaio con sezione 68 x 80 e anta mobile con sezione 68 x 80 (o a richiesta 68 x 90 - 68 x 110) con 3 zoccoli inferiori ad unica specchiatura con rivestimento esterno in alluminio (colorazioni effetto legno e colorazioni RAL opachi e strutturati) o, in alternativa, con doppia specchiatura con traverso rompitratta. L’infisso è dotato di doppia guarnizione Termo-Acustica applicata sul telaio a garantire la resistenza all'acqua, all'aria ed al rumore e soglia inferiore in alluminio. Installazione di serie di vetrocamera stratificato di sicurezza 3/3 basso emissivo +15+3/3, con possibilità di installazione di triplo vetro,
Gli edifici adibiti ad uso pubblico richiedono, per quel che riguarda gli infissi, soluzioni specifiche, personalizzate e certificate secondo le rigorose normative vigenti in materia di sicurezza ed antinfortunistica. 

TERMOSCUDO
Termoscudo è un sistema di profili in polistirene ad elevato isolamento termico, inseriti fra il legno e l’alluminio.
Con Termoscudo è possibile realizzare una finestra passiva partendo dallo spessore legno di 68 mm.
Il profilo anta Termoscudo è dotato di speciali additivi che consentono di raggiungere un valore lambda di isolamento termico pari a 0,059 W/(m2K), doppiamente performante rispetto al legno tenero. I profili anta hanno un’elevata densità e resistenza allo strappo delle viti, per garantire un ottimo fissaggio delle clips.
I profili telaio Termoscudo sono rafforzati da una lamina di ABS e protetti da un rivestimento molto resistente al graffio. Il profilo telaio così composto, è in grado di raggiungere un valore lambda di isolamento termico pari a 0,034 W/(m2K), inferiore di oltre il 70% rispetto al legno tenero.

	








	Prodotti/Infissi/

	SISTEMI SCORREVOLI




	I sistemi scorrevoli rappresentano una soluzione esteticamente elegante ma, soprattutto, danno la possibilità di manovrare in maniera fluida e leggera infissi che altrimenti potrebbero risultare pesanti e poco funzionali.
Infisso scorrevole alzante a due ante di cui una fissa e una alzante apribile. Lo scorrevole alzante può essere realizzato anche a più ante, scorrevoli o fisse.
Infisso scorrevole parallelo a due ante (di cui una fissa e una apribile a doppia apertura) a scorrimento laterale ed a ribalta. Lo scorrevole ribalta può essere realizzato sia per finestra che per balconata.
I sistemi scorrevoli sono particolarmente adatti per realizzare infissi di grandi dimensioni. Si evita così l'ingombro di ante molto grandi pur assicurando all'ambiente grande luminosità e consentendo la facilità di passaggio tra interno ed esterno. 




	Prodotti/Infissi/

	LAVORAZIONI SPECIALI



2 – Testo
	La SAFS 2001 è in grado di realizzare serramenti su misura sulla base di specifiche esigenze della clientela e nella necessità di rispettare l’architettura esistente in caso di ristrutturazione.

La realizzazione di sagome irregolari (trapezi, archi, ecc…) non prescinde, però, dal mantenere invariati gli standard di qualità e consentire così il conseguimento alle certificazioni più rigorose.



	





	Prodotti/

	SISTEMI OSCURANTI



2 – Testo
	I sistemi oscuranti sono il complemento ideale per ogni tipo di infisso, contribuendo ad aumentare l'isolamento termico ed acustico oltre ad assicurare il controllo dell'irraggiamento solare all’interno degli ambienti.  
Assicurano, inoltre, una completa privacy ed una maggiore sicurezza contro le effrazioni. 
La SAFS 2001 è in grado di fornire una vasta gamma di soluzioni oscuranti tali da rispondere alle diverse esigenze ed adattarsi a qualsiasi contesto architettonico. 
Un elemento caratteristico delle abitazioni mediterranee
L'uso della persiana è tanto remoto da non consentirci di avere notizie certe sulle sue origini che, da quanto lascia intuire il nome, dovrebbero essere orientali. 
Di certo resta uno dei sistemi più efficaci e pratici per consentire il passaggio dell’aria, filtrando nello stesso tempo quello della luce, all’interno delle abitazioni.
Può pertanto essere considerato un “classico” dal punto di vista estetico, tanto da consentirne la collocazione in qualsiasi ambiente, classico, rustico o moderno, senza alcuna limitazione di ordine estetico e funzionale ma, anzi, conferendo ad esso un naturale tocco di eleganza.
Persiane
La persiana SAFS 2001 può essere realizzate in legno massello o lamellare essiccato.
È costituita da telaio e anta mobile a battente con lamelle orizzontali fisse o a lamelle orientabili che consentono di modulare il passaggio della luce esterna e la circolazione dell'aria. 
La persiana è dotata di ferramenta con chiusura con sistema a spagnoletta AGB e cerniere del tipo Anuba normale da 14 mm tropicalizzate e può essere realizzata nella variante stecca aperta, doppio spiovente e centro storico. 
È possibile anche realizzare un infisso a monoblocco nel quale la finestra e la persiana a lamelle orientabili con cardini a murare fanno parte della stessa unità.
Portelloni
Il portellone Serie SAFS 2001 è costituito da telaio e anta mobile in legno massello o lamellare essiccato.
L'anta può essere realizzata nella versione dogata intelaiata, con doghe verticali, oppure dogata intubata “Tutto Pieno” con doghe verticali, unite da tubolare in ferro zincato a scomparsa. 
Il portellone è dotato di ferramenta con chiusura con sistema a spagnoletta AGB e cerniere del tipo Abaco Nere e può essere realizzato nella variante intelaiato, avvitato, intubato e mercantile.
Scuretti
Lo scuretto Serie SAFS 2001 è costituito da un’anta mobile, in legno massello o lamellare essiccato, con sezione 28x80 montata all'interno del vetro e imperniata sul battente stesso dell'infisso. Dotato di chiusura con sistema a tavellino in ottone e cerniere del tipo Anuba normale da 13 mm tropicalizzate, lo scuretto può essere realizzato con pannello liscio o bugnato.
Ristrutturazioni
Le ristrutturazioni di edifici d'epoca, o comunque già esistenti, richiedono accorgimenti tali, nella scelta degli interventi e dei materiali, da salvaguardarne l'integrità estetica e migliorarne, nel contempo, la funzionalità, adeguandola alle necessità del vivere contemporaneo. 
SAFS 2001 riesce sempre ad integrare queste esigenze con il sapiente dosaggio di due ingredienti: 
• l’uso di materiali e soluzioni formali in linea con la migliore tradizione;
• la continua ricerca di processi industriali e soluzioni tecnico-funzionali in grado di garantire la perfetta, assolutamente moderna, funzionalità degli infissi.






	Prodotti

	PORTONI
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	Design personalizzato unito a solidità, robustezza ed eleganza: questo è il portone in legno Serie SAFS 2001! Per proteggere quello che più ami la SAFS 2001 mette a tua disposizione tutta l'esperienza e la tecnologia necessaria per fabbricare un portone in grado di resistere nel tempo e dare garanzia di sicurezza.
SAFS 2001è in grado di realizzare numerose combinazioni.  La produzione si articola in portoncini in legno, a una o più ante simmetriche o asimmetriche; portoni con sopraluce fisso o apribile; con sagoma regolare o speciale; con pannello bugnato o dogato orizzontalmente o verticalmente. Inoltre i pannelli bugnati possono essere diversamente combinati o sostituiti con vetro antisfondamento consentendo di creare modelli originali in grado di adattarsi a qualsiasi contesto architettonico
Il portone in legno Serie SAFS 2001 è costituito da telaio con sezione 68 x 80 e anta mobile battente con sezione 68 x 110. Il portone è dotato di serratura Sicurtop, cerniere del tipo Anuba 16 top, maniglia interna, pomello esterno e cilindro di serie.

	









	Prodotti

	MANIGLIE E CERNIERE
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	Le maniglie di serie si possono avere nelle seguenti colorazioni: ottone, bronzo e cromo satinato




	



	

	Testo
	Ottone
	Bronzo
	Cromo satinato



	Prodotti

	MARCATURA CE
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Gli infissi Safs2001 rispondono alle più severe normative internazionali, hanno hanno ottenuto la Marcatura CE e sono certificati dal Consorzio LEGNOLEGNO:

- Resistenza al vento - EN 12211 - UNI EN 12210
E' la capacità di un infisso sottoposto a forti pressioni e/o depressioni, come quelle causate dal vento, di mantenere una deformazione ammissibile, di conservare le sue proprietà e di salvaguardare la sicurezza degli utenti. 
Il metodo di prova (UNI EN 12211) prevede che il differenziale di pressione tra la faccia esterna e quella interna presenti valori più elevati rispetto a quello della permeabilità all'aria. 

Tenuta all’acqua - EN 1026 - UNI EN 12207
Viene usualmente definita “tenuta all’acqua” la capacità di una finestra di impedire le infiltrazioni d’acqua anche nel caso in cui tra un ambiente esterno piovoso e quello interno vi sia una differenza di pressione (forte vento). 
Conseguentemente, in relazione al valore della pressione raggiunta appena prima del verificarsi di infiltrazioni di acqua, viene assegnata la classe prestazionale, in base alla norma UNI EN 12208.

Permeabilità all’aria - EN 1026 - UNI EN 12207
Viene usualmente definita “permeabilità all’aria” la caratteristica di qualsiasi finestra chiusa di lasciare passare aria nel caso in cui vi sia una differenza di pressione tra l’ambiente interno e l’esterno. 
La classificazione viene effettuata secondo la norma UNI EN 12207

Abbattimento Acustico - UNI EN ISO 140-3 - UNI EN ISO 717-1
Viene usualmente definito “potere fonoisolante” la capacità di un serramento di fare da barriera acustica ai rumori provenienti dall’ambiente esterno. 
La determinazione del potere fonoisolante è definita dalla norma internazionale ISO 140/3 Si definisce il potere fonoisolante in Db(A) dell’infisso.
I vetrocamera utilizzati hanno, a seconda dei casi, un potere fonoisolante non inferiore a 30÷32 dB. Pertanto, prototipi base (produzione di serie) hanno un potere fonoisolante non inferiore a 34 dB.



	





	ESSENZE E FINITURE
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L’azienda realizza colori di serie e su richiesta colori a campione, 
di seguito alcune essenze:



ll legno è un materiale vivo, da sempre utilizzato dall’uomo per gli usi più svariati. Questo lo fa preferire a tutti coloro che amano la natura e la tradizione. Tuttavia, proprio questa sua caratteristica, può far sì che presenti imperfezioni o che generi inconvenienti, come la fuoriuscita di resina o il rigonfiamento delle strutture.
È per questo che la scelta del legno da utilizzare come materia prima per le nostre lavorazioni rappresenta un elemento fondamentale del servizio fornito alla clientela.
Sia che si tratti di legno massello oppure di lamellare essiccato (composto da tre strati di legno incollati a fibre contrapposte così da compensare le naturali tensioni del legno e assicurare maggiore stabilità al serramento.
SAFS 2001 utilizza esclusivamente materiale di prima scelta, che ha raggiunto il giusto stadio di stagionatura, la cui provenienza, può essere accertata.
Numerose sono le essenze e le finiture disponibili, anche su campione personalizzato. Tuttavia proprio perché materia viva, durante il ciclo di lavorazione il legno può subire variazioni di tonalità.



	



1- Pino Lamellare
2- Rovere
3- Mogano Sapeli
4- Okumè Lamellare
5- Colorazioni Speciali
Le colorazioni speciali si possono realizzare su legni di rovere o pino lamellare spazzolati.
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2 – Testo

	Il cliente SAFS può godere di tutta una serie di servizi qualificati:
1. Sopralluoghi gratuiti
2. Consulenza e accompagnamento alla scelta dell’infisso giusto
3. Collaborazione e affiancamento con i professionisti dell’edilizia (architetti, ingegneri, marmisti, idraulici, elettricisti, ecc)
4. Pratiche per agevolazione fiscale
5. Elaborazione delle certificazione dell’infissi secondo le normative internazionali
6. Assistenza e manutenzione post-vendita (regolazioni, varie & eventuali)
7. Dettagliati manuali di manutenzione

Tutti gli interventi previsti nella garanzia e richiesti dai clienti sono effettuati da nostri tecnici qualificati.
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Il legno: un materiale vivo! 
Il più bello e versatile che la natura abbia mai regalato all’uomo che, da sempre, lo ha saputo utilizzare, con tecniche più o meno avanzate, sia come fonte energetica sia come materiale di partenza per la realizzazione dei più svariati oggetti.  
La lavorazione del legno è stata una delle prime arti dell’uomo: dalle clave e dalle lance agli albori della civiltà, alle canoe scavate nei tronchi d’albero, agli aratri usati nell’agricoltura, agli sgabelli a tre gambe fino alle complesse strutture dell’epoca moderna.
Oggi, che la disponibilità di materiali alternativi è vastissima, la scelta del legno è dettata soprattutto dalla voglia di godere del fascino e dell’emozione visiva e tattile che solo esso riesce a regalarci. 
Ogni pezzo è diverso dagli altri e conferisce un carattere unico ad ogni realizzazione.
A questo va aggiunto il vantaggio per l’ambiente che l’uso di un materiale naturale e rinnovabile è in grado di garantire.   
Prima degli anni ’50-’60 quasi in ogni famiglia vi era un falegname, o comunque qualcuno che sapesse lavorare il legno. In seguito al “boom” degli anni ’60 questo mestiere fu costretto a modernizzarsi per stare al passo con le esigenze di un mercato sempre più ampio.
La figura del falegname/artigiano fu obbligato ad ampliare i suoi spazi, aggiornare le tecniche lavorative e dotarsi di attrezzature sempre più sofisticate. 
L’esperienza dei soci fondatori della SAFS è nata e si è consolidata in quell’epoca di grande crescita economica e di evoluzione tecnologica.
Oggi, l’amore per il legno rimane immutato e la modernissima realtà imprenditoriale di SAFS affonda, con orgoglio, le radici nella tradizione della migliore “falegnameria artigianale” italiana. 
Gli infissi che escono dallo stabilimento, anche se sono il risultato di un processo produttivo all’avanguardia, posseggono il carattere unico del legno che, proprio perché naturale, non è mai uguale a sé stesso. Essi donano agli ambienti in cui vengono collocati un calore ed una naturalezza unica, arricchendoli di una elevata personalità e divenendo inseparabili compagni di vita.      
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